**Об утверждении Типовых норм**

**бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви**

**и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых**

**температурных условиях или связанных с загрязнением**

В соответствии с под[пунктом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112992;fld=134;dst=100086) 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22,   
ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868; 2015, № 2, ст. 491; № 6, ст. 963; № 16, ст. 2384), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр М.А. Топилин

Приложение  
к приказу Министерства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Типовые нормы**

**бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви**

**и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых**

**температурных условиях или связанных с загрязнением**

| № п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| I. ЛЁТНЫЙ СОСТАВ | | | |
|  | | | |
| 1. | Бортмеханик, бортэлектрик, бортоператор, не имеющие постоянных штатных мест на борту воздушного судна | При участии в испытательных полётах: |  |
|  | Костюм лётный кожаный на меховом утеплителе | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Костюм лётный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объёмном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Куртка лётная кожаная | 1 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Куртка летная из огнестойкой ткани | 1 на 4 года |
|  | Костюм летний летный | 2 на 2 года |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Свитер полушерстяной | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка флисовая | 1 на 3 года |
|  | Термобелье | 2 комплекта на 4 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Унты меховые | 1 на 3 года |
|  | Галоши к унтам | 1 на 3 года |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
|  | Термоноски | 1 на 2 года |
|  | Шлемофон кожаный зимний | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Шлемофон летний | 1 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Подшлемник хлопчатобумажный | 2 |
|  | | | |
| 2. | Бортрадист; бортштурман; инженер (механик) – испытатель бортовой; летчик; летчик-испытатель; радист-испытатель бортовой; штурман; штурман-испытатель | Костюм лётный кожаный на меховом утеплителе | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Костюм лётный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объёмном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Куртка лётная кожаная | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Куртка лётная из огнестойкой ткани | 1 на 3 года |
|  | Полукомбинезон летный кожаный | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон лётный из огнестойкой ткани | 1 на 3 года |
|  | Комбинезон лётный из огнестойкой ткани | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Костюм лётный из огнестойкой ткани | 1 на 4 года |
|  | Костюм летний лётный | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Свитер полушерстяной | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка флисовая | 1 на 3 года |
|  | Термобелье | 2 комплекта на 4 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Унты меховые | 1 на 5 лет |
|  | Галоши к унтам | 1 на 5 лет |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Ботинки полётные зимние | 1 на 3 года |
|  | Ботинки полётные летние | 1 на 2 года |
|  | Носки меховые | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Термоноски | 1 на 2 года |
|  | Носки хлопчатобумажные | 2 |
|  | Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
|  | Шлемофон кожаный зимний | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Шлемофон летний | 1 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Подшлемник хлопчатобумажный | 2 |
|  | Очки защитные со светофильтром | до износа |
|  | | | |
| 3. | Ведущие инженеры всех наименований, инженеры-экспериментаторы всех наименований, бортинженеры, бортоператоры, имеющие штатные места на борту воздушного судна | При участии в испытательных полетах: |  |
|  | Костюм лётный кожаный на меховом утеплителе | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Костюм лётный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объёмном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Куртка лётная кожаная | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Куртка лётная из огнестойкой ткани | 1 на 4 года |
|  | Полукомбинезон лётный кожаный | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон лётный из огнестойкой ткани | 1 на 4 года |
|  | Костюм летний летный | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Свитер полушерстяной | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка флисовая | 1 на 3 года |
|  | Термобелье | 2 комплекта на 4 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Унты меховые | 1 на 5 лет |
|  | Галоши к унтам | 1 на 5 лет |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Ботинки полётные зимние | 1 на 2 года |
|  | Ботинки полётные летние | 1 на 2 года |
|  | Носки меховые | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Термоноски | 1 на 2 года |
|  | Носки хлопчатобумажные | 2 на 1 год |
|  | Перчатки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 на 3 года |
|  | Шлемофон кожаный зимний | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Шлемофон летний | 1 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Подшлемник хлопчатобумажный | 2 |
|  | Очки защитные со светофильтром | до износа |
|  | | | |
| 4. | Инструктор-парашютист Парашютист-испытатель | При участии в испытаниях парашютного и десантного оборудования и выполнении прыжков: |  |
|  | Костюм лётный кожаный на меховом утеплителе | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Костюм лётный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объёмном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Куртка лётная кожаная | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка лётная из огнестойкой ткани | 1 на 3 года |
|  | Полукомбинезон лётный кожаный | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон лётный из огнестойкой ткани | 1 на 3 года |
|  | Костюм летний летный | 2 на 2 года |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Свитер полушерстяной | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка флисовая | 1 на 3 года |
|  | Термобелье | 2 комплекта на 4 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Унты меховые | 1 на 3 года |
|  | Галоши к унтам | 1 на 3 года |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Термоноски | 1 |
|  | Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
|  | Шлемофон кожаный зимний | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Шлемофон летний | 1 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Подшлемник хлопчатобумажный | 2 |
|  | | | |
| 5. | Инструктор парашютно-десантной подготовки; парашютист-спасатель; парашютист-укладчик парашютов | Костюм лётный кожаный на меховом утеплителе | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Костюм лётный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объёмном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Куртка лётная кожаная | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка лётная из огнестойкой ткани | 1 на 3 года |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Костюм летний лётный | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Свитер полушерстяной | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Куртка флисовая | 1 на 3 года |
|  | Термобелье | 2 комплекта на 4 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Унты меховые | 1 на 3 года |
|  | Галоши к унтам | 1 на 3 года |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Термоноски | 1 пара |
|  | Перчатки кожаные | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
|  | Шлемофон кожаный зимний | 1 на 5 лет |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Шлемофон летний | 1 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Коммуникационная гарнитура | 1 на 6 лет |
|  | Подшлемник хлопчатобумажный | 2 |
|  | | | |
| 6. | Начальник лётно-испытательной станции; заместитель начальника лётно-испытательной станции; руководитель полётов; начальник парашютно-спасательной службы | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм летний лётный | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Перчатки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 на 3 года |
|  | | | |
| II. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ | | | |
|  | | | |
| 7. | Авиационные механики (техники) всех наименований, не участвующие в полетах | При работе на аэродроме (вертодроме) по подготовке воздушных судов к полетам: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур со съёмным утеплителем | 1 на 2 года |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 4 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензиностойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 на 3 года |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Очки защитные закрытые | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные утеплённые | 2 |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 6 на 1 год |
|  | Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 на 3 года |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 на 2 года |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | При выполнении работ в топливных баках дополнительно: |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее с устройством принудительной подачи воздуха | дежурное |
|  | или |  |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономное | дежурное |
|  | Наколенники | до износа |
|  | При занятости на смывке и промывке деталей изделий различными растворителями, в том числе керосином, дополнительно: |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Щиток лицевой | до износа |
|  | Перчатки кислотощелочестойкие | 4 на 1 год |
|  | При работе по проверке и ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования в лабораторных условиях: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | или |  |
|  | Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от электромагнитных излучений | дежурный |
|  | Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
|  | | | |
| 8. | Ведущие инженеры всех наименований и инженеры по эксплуатации всех наименований, не участвующие в полетах | При работе по подготовке воздушных судов к полетам: |  |
|  | Комбинезон летний лётный | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм летний лётный | 2 на 2 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Головной убор летний | 1 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 3 года |
|  | Перчатки кожаные утепленные | 1 на 2 года |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 на 3 года |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 на 1 год |
|  | Перчатки утепленные | 6 на 1 год |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | 1 на 4 года |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 на 3 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | или |  |
|  | Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от электромагнитных излучений | дежурный |
|  | Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
|  | | | |
| 9. | Инженер по эксплуатации воздушных судов | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объёмном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм летний лётный | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Перчатки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 на 3 года |
|  | | | |
| 10. | Монтажник радио- и спецоборудования летательных аппаратов; монтажник электрооборудования летательных аппаратов | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 3 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезом для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | При работе на борту воздушного судна дополнительно: |  |
|  | Полуботинки облегченные | 1 на 2 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 11. | Оператор заправочных станций | При работе по заправке самолетов и вертолетов на аэродромах (вертодромах): | 2 на года |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 3 |
|  | Капюшон защитный с пелериной | 1 |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания, изолирующее (противогаз) | дежурный |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | дежурный |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур с антистатической нитью | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | При работе по заправке самолетов и вертолетов на аэродромах (вертодромах) с применением винила: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 3 пары |
|  | Галоши из кислозащитной ткани | 1 пара |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 бДА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
| |  | | --- | | *Примечания к разделу II:*  1. Главным специалистам, руководителям подразделений организаций, контрольным мастерам и другим специалистам, обеспечивающим контроль, организацию и проведение работ с применением винила, выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с п. 7. Настоящих Норм с увеличением сроков носки на 50 %.  2. Рабочим и специалистам, занятым на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитного излучения со сроком носки «дежурный»; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки «до износа». | | | | |
|  | | | |
| III. ИСПЫТАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | | | |
|  | | | |
| 12. | Испытатель на герметичность; слесарь-сборщик; слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При занятости в подготовке к испытаниям мощных гидравлических и электрогидравлических систем и агрегатов с применением керосина, бензина и различных масел: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Белье нательное | 1 комплект |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | или |  |
|  | Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 1 на года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтемрозостойкие | 2 |
|  | Перчатки утепленные | 1 |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 3 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 13. | Специалист | При занятости гидродинамическими испытаниями авиационной техники на открытых водоемах на катерах (верхняя команда): |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур из влагозащитного материала | 1 на 2 года |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 3 года |
|  | Носки шерстяные | 2 пары |
|  | Перчатки кожаные утепленные | 1 на 3 года |
|  | Рукавицы меховые | 1 на 3 года |
|  | Шлем кожаный на байке | 1 на 3 года |
|  | Очки защитные закрытые | до износа |
|  | При занятости гидродинамическими испытаниями на открытых водоемах на катерах (нижняя команда): |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 3 года |
|  | Перчатки защитные | 3 пары |
|  | Шлем кожаный | 1 на 4 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 2,5 года |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | 1 на 2,5 года |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 на 2,5 года |
|  | При занятости на буксировочной тележке гидроканала: |  |
|  | Костюм для защиты от воды | дежурный |
|  | или |  |
|  | Комбинезон для защиты от воды | дежурный |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки кожаные утепленные | 1 на 3 года |
|  | Шлем кожаный на байке | 1 на 4 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | | | |
| 14. | Слесарь-испытатель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Белье нательное | 1 комплект |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | или |  |
|  | Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | При занятости на испытании авиационной техники на прочность в гидробассейнах дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от воды | дежурный |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 1 на 2 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Перчатки утепленные | 1 пара |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| IV. СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ) | | | |
|  | | | |
| 15. | Аэродромный рабочий; инженер по эксплуатации аэродрома, зданий и сооружений; комендант аэродрома | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Ботинки кожные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 на 2 года |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Перчатки защитные утепленные | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | Рукавицы меховые с кожными наладонником | 1 пара |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | 1 на 3 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 16. | Машинист передвижного компрессора | При выполнении работ в полевых условиях: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Шапка-ушанка | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 17. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) |  |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Подшлемник утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Перчатки утепленные | 2 пары |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 18. | Мойщик летательных аппаратов | При занятости на мойке самолетов и вертолетов: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Сапоги резиновые | 1 |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 |
|  | Наколенники | 2 |
|  | Перчатки резиновые | 4 |
|  | Перчатки шерстяные | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным покрытием | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 19. | Начальник аэродрома; начальник аэродромно-технической службы; начальник групп (радиолокации, радионавигации, светотехники | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 4 года |
|  | Костюм летний лётный | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 3 года |
|  | Перчатки кожаные | 1 на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 на 3 года |
|  | | | |
| 20. | Работник службы радиосветотехнического оборудования аэродрома (вертодрома), не участвующий в полетах | При работе на аэродроме (вертодроме) по обеспечению полетов: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | дежурный |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки кожаные утепленные | 1 на 2 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | по поясам |
|  | Перчатки утепленные | 1 пара |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от электромагнитных излучений | дежурный |
|  | Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
|  | | | |
| 21. | Рабочий, инженер, мастер, техник эксплуатационно-ремонтного отдела; авиационный механик (техник) | При занятости на аэродромах (вертодромах) в воинских частях, предприятиях и организациях воздушного транспорта по доводке и гарантийному обслуживанию авиационной техники: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Костюм демисезонный лётный на утеплителе объемном синтетическом | 1 на 3 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки шерстяные | 1 на 2 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху | 1 на 3 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 22. | Рабочий эксплуатационно-ремонтного отдела; дефектовщик авиационной техники | При занятости на авиамоторных завода устранением дефектов и отладкой, регулировкой топливной и масляной аппаратуры, установленной на авиадвигателях: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 23. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов | При занятости на аэродромах (вертодромах): |  |
|  | Костюм для защиты от общих механических загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| *Примечания к разделу IV:*  1. Работникам, командированным для участия в проведении испытаний и доводке авиационной техники непосредственно на аэродромах (вертодромах), выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с п. 21. настоящих Норм с увеличением сроков носки на 50 %.  2. Рабочим и специалистам, занятым на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитного излучения со сроком носки «дежурный»; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки «до износа». | | | |
|  | | | |
| V. ПЕРСОНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | |
|  | | | |
| 24. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | При занятости на испытании агрегатов и делателей воздушно-реактивных двигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойкий материалов | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Перчатки утепленные | 2 пары |
|  | | | |
| 25. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ; испытатель-механик двигателей, слесарь-испытатель | При занятости на испытании двигателей, работающих на этилированном бензине: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Шлем кожаный | 1 на 3 года |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При занятости на испытании воздушно-реактивных двигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Шлем кожаный | 1 на 3 года |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При занятости на испытании двигателей, работающих на чистом бензине: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Шлем кожаный | 1 на 3 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Подшлемник шерстяной | 1 на 3 года |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Перчатки утепленные | 1 пара |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | или |  |
|  | Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 26. | Машинист компрессора передвижного с электродвигателем | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | | | |
| 27. | Начальник установки | При занятости на испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Шлем кожаный | 1 на 3 года |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур с антистатической нитью | 1 на 2 года |
|  | Подшлемник шерстяной | 1 на 3 года |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Перчатки утепленные | 1 пара |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 |
|  | Перчатки утепленные | 2 |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 28. | Оператор заправочных станций | При выполнении работ по составлению этилированного горючего: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | При выполнении работы по очистке смесительных агрегатов дополнительно: |  |
|  | Костюм химической защиты | дежурный |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 2 пары |
|  | Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 6 пар |
|  | Шлем защитный с пелериной | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | 1 на 3 года |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | Подшлемник шерстяной | 1 на 3 года |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Перчатки утепленные | 1 пара |
|  | | | |
| 29. | Руководители, специалисты и служащие | При занятости на испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Шлем кожаный | 1 на 3 года |
|  | Очки защитные закрытые | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Подшлемник шерстяной | 1 на 3 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | При занятости на испытании агрегатов и деталей воздушно-реактивных двигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Очки защитные закрытые | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 90 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | или |  |
|  | Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 30. | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов | При занятости обслуживанием и ремонтом коммуникаций подачи горючего на испытательные станции авиадвигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 31. | Слесарь-сборщик двигателей | При выполнении работ по устранению дефектов после испытания воздушно-реактивных двигателей |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | При выполнении работ по разборке двигателей и промывке деталей после испытания: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 3 пары |
|  | При занятости на сборке двигателей и агрегатов к ним: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | При занятости на работах по устранению дефектов при испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Шлем кожаный | 1 на 3 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Подшлемник шерстяной | 1 на 3 года |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При работе с этилированным бензином дополнительно: |  |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | | | |
| VI. ПЕРСОНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК | | | |
|  | | | |
| 32. | Испытатель двигателей; мастер; мастер контрольный участка; рабочий | При занятости в стационарных испытаниях двигателей, на их разборке, ремонте и сборке: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от электромагнитных излучений | дежурный |
|  | Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
|  | | | |
| VII. РАБОТНИКИ ПОЛИГОНА | | | |
|  | | | |
| 33. | Инженер | При занятости на радиолокационных работах и кинотеодолитных съемках: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | | | |
| 34. | Механик | При выполнении работ на кинотеодолитных аппаратах: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 35. | Начальник: радиолокационной группы, баллистических трасс, тира и полигонной команды | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 36. | Оператор станции оптической регистрации | При выполнении работ на кинотеодолитных аппаратах: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 37. | Подсобный рабочий | При занятости на полигонах: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 38. | Приборист; слесарь-монтажник приборного оборудования | При занятости на монтаже, регулировке и обслуживании приборов: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 2 года |
|  | Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Очи защитные | до износа |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | 1 |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары 1 год |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойской подошве | 1 пара |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 39. | Радист-радиолокаторщик летно-испытательной станции; радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с перфорацией на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от электромагнитных излучений | дежурный |
|  | Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
|  | | | |
| 40. | Радист-радиолокаторщик | При выполнении работ по настройке раций зимой: |  |
|  | Куртка от защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки от защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон от защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от электромагнитных излучений | дежурный |
|  | Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол | до износа |
|  | | | |
| 41. | Слесарь-испытатель по вооружению; слесарь-ремонтник | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 42. | Техник (старший техник) по радионавигации, радиолокации и связи | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 43. | Техник и старший техник | При занятости на кинотеодолитных съемках: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 44. | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | При выполнении работ на монтаже и подключении сети питания трасс: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки шерстяные | 1 пара |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Шапка-ушанка | по поясам |
| *Примечание к разделу VII.*  Рабочим и специалистам, занятым на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитного излучения со сроком носки «дежурный»; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки «до износа». | | | |
|  | | | |
| VIII. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ БАКОВ | | | |
|  | | | |
| 45. | Вулканизаторщик; закройщик резиновых изделий и деталей; клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий; клейщик силовой арматуры и мягких баков; намазчик деталей | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 46. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | При выполнении работ по приемке баков: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор со сменными патронами) | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | | | |
| 47. | Слесарь механосборочных работ | При выполнении работ по сборке баков и разборке каркасов внутри мягких баков: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 на 3 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| IX. ПРОИЗВОДСТВО МИПОРЫ | | | |
|  | | | |
| 48. | Аппаратчик приготовления влажной мипоры | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Галоши резиновые | 1 пара |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 49. | Аппаратчик сушки | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 50. | Мастер | При выполнении работ на участке приготовления мипоры: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | | | |
| 51. | Подсобный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 52. | Рабочий | При выполнении работ по старению перфоли: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
|  | При выполнении работ по раскрою мипоры: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 53. | Слесарь-ремонтник | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 54. | Транспортировщик | При выполнении работ по отправке готовой продукции: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 2 пары |
|  | Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | На наружных работах дополнительно: |  |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | 1 |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | дежурный |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | При работе в условиях содержащих вредные вещества дополнительно: |  |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 55. | Уборщик производственных и служебных помещений | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 56. | Укладчик-упаковщик | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | | | |
| 57. | Формовщик блоков мипоры | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 9 месяцев |
|  | Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара на 9 месяцев |
|  | Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 4 пары |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| X. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | | | |
|  | | | |
| 58. | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю; контролер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное | 1 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты | 1 |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | 1 |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары |
|  | Перчатки утепленные | 1 пара |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 59. | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю; дефектоскопист рентгено-, гамма- графирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | Фартук из просвинцованной резины | дежурный |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | | | |
| 60. | Маляр; рабочий | При выполнении работ по ручной окраске деталей и смывке краски: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по обслуживанию механизированной установки: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | | | |
| XI. ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛОВАРЕНИЕ И ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | | | |
|  | | | |
| 1. Оптическое стекловарение | | | |
|  | | | |
| 61. | Автоклавщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | При работе с тальком дополнительно: |  |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | | | |
| 62. | Аэрозольщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | При подготовке коллоидных растворов и их заливке дополнительно: |  |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Сапоги резиновые | 2 пары |
|  | | | |
| 63. | Бортовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | | | |
| 64. | Выдувальщик стеклоизделий | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | | | |
| 65. | Дробильщик-размольщик | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Очки защитные закрытые | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнение работ по помолу крокуса и наждака: |  |
|  | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 66. | Закальщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 67. | Засыпщик шихты | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 11 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Шлем суконный | 1 |
|  | Фартук брезентовый | 1 |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по чистке пода печи дополнительно: |  |
|  | Костюм суконный | дежурный |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | дежурные |
|  | Каска защитная | дежурная |
|  | | | |
| 68. | Каменщик (печник) дежурный у печей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | При выполнении работ по горячему ремонту дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | дежурная |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | дежурная |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | дежурные |
|  | Шляпа войлочная | дежурная |
|  | Очки защитные | дежурные |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 69. | Кварцедув | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 70. | Кварцеплавильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 71. | Классификаторщик песка и пемзы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки защитные | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 72. | Комплектовщик стекла и стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 24 пары |
|  | При постоянных наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | | | |
| 73. | Контролер стекольного производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 24 пары |
|  | При работе с листовым и блочным стеклом дополнительно: |  |
|  | Нарукавниики для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | При работе с ЛВЖ альфа-монобромнафталином дополнительно: |  |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 74. | Красильщик зеркал | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 75. | Литейщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | | | |
| 76. | Машинист машин вытягивания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 77. | Моллировщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  | Очки защитные или экран теплозащитный | до износа |
|  | При работе на печах периодического действия и установок УМО дополнительно: |  |
|  | Нарукавники | 2 пары |
|  | | | |
| 78. | Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | | | |
| 79. | Настильщик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 2 пары |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 80. | Обжигальщик в производстве стекла | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные 1 пара |  |
|  | Перчатки защитные | 24 пары |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 81. | Обжигальщик материалов | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 82. | Отжигальщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | | | |
| 83. | Отломщик стекла от машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 84. | Паяльщик сеток и шинок на стекле | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | | | |
| 85. | Пирометрист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | | | |
| 86. | Плавильщик изделий из кварцевого непрозрачного стекла | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по раздувке горшка дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | | | |
| 87. | Полировщик стекла и стеклоизделий | При выполнении работ по полировке листового стекла: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | При выполнении работ по полировке стеклоизделий: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 88. | Прессовщик горячего стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 89. | Рабочий | При выполнении работ на участке бескислородного стекла: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | При засыпке шихты дополнительно: |  |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный | дежурный |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 90. | Разметчик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 91. | Резчик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При выполнении работ по резке заготовок больших размеров из толстого стекла дополнительно: |  |
|  | Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом вместо ботинок кожаных | 1 пара |
|  | При выполнении работ по резке толстого стекла дополнительно: |  |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | При выполнении работ по резке тонкого стекла дополнительно: |  |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук брезентовый | 2 |
|  | | | |
| 92. | Сборщик по обрамлению стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 93. | Сборщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | Ботинки кожаные | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | | | |
| 94. | Серебрильщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 95. | Составщик шихты | При выполнении работ по приготовлению оптической и технической шихты: |  |
|  | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по подготовке возвратного боя стекла дополнительно: |  |
|  | Сапоги резиновые | дежурные |
|  | Фартук защитный | дежурный |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | Нарукавники для защиты от режущих воздействий | дежурные |
|  | Брюки для защиты от режущих воздействий | дежурные |
|  | При занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При выполнении работ по химическому обогащению кварца: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 96. | Стекловар | При выполнении работ на ванных и печах: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | Шлем войлочный | 1 |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Экран теплозащитный | до износа |
|  | | | |
| 97. | Стеклодув | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 98. | Сушильщик стеклоизделий | Фартук из хлопчатобумажных тканей | 2 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
|  | | | |
| 99. | Травильщик стекла плавиковой кислотой | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые | 24 пары |
|  | Перчатки анатомические | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 100. | Фацетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 101. | Формовщик электрокерамических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ вручную дополнительно: |  |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 2 |
|  | | | |
| 102. | Шихтовщик | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
|  | Перчатки анатомические | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 103. | Шлифощик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 104. | Шлифовщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной уор летний | 1 |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Полуботинки кожаные | 1 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 2. Оптико-механическое производство | | | |
|  | | | |
| 105. | Блокировщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Очки защитные | дежурные |
|  | | | |
| 106. | Варщик смолки | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | | | |
| 107. | Градуировщик оптических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | Очки защитные | дежурные |
|  | При выполнении работ по заполнению гравировки: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | | | |
| 108. | Изготовитель светофильтров и поляроидов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  | При выполнении работ по изготовлению просмоленных прокладок: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Сапоги резиновые | 2 пары |
|  | При выполнении работ по нормализации пленки: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Очки защитные | дежурные |
|  | | | |
| 109. | Изготовитель шкал и сеток фотоспособом | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 110. | Классификаторщик крокуса и наждака | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки защитные | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При выполнении работ по приготовлению раствора наждака дополнительно: |  |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 111. | Контролер оптических деталей и приборов; контролер деталей и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 112. | Лаборант | При выполнении физико-химического анализа оптических материалов и изделий: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
|  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  | Фартук кислотостойкий | дежурный |
|  | | | |
| 113. | Лакировщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки резиновые | 2 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
|  | | | |
| 114. | Наладчик оборудования оптического производства; наладчик технологического оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 |
|  | Перчатки анатомические | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 115. | Оператор вакуумных установок по нанесению покрытий на оптические детали | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки резиновые | дежурные |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки анатомические | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 116. | Оператор по выращиванию кристаллов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | | | |
| 117. | Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | дежурный |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 118. | Оптик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  | Перчатки анатомические | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 119. | Оптик-механик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | | | |
| 120. | Плавильщик обезвоженного кварцевого стекла | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 4 пары |
|  | | | |
| 121. | Полировщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 122. | Прессовщик изделий из оптического стекла и кристаллов | Костюм хлопчатобумажный | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 123. | Прессовщик оптической керамики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | до износа |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 124. | Приготовитель оптических клеев | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 125. | Промывщик оптических деталей; промывщик деталей и узлов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масле | 2 |
|  | Ботинки кожаные | 1 |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с ЛВЖ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 126. | Разборщик оптического стекла и кристаллов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук брезентовый с нагрудником | 2 |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | Нарукавники | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 127. | Распиловка оптического стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 на 9 месяцев |
|  | Рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 128. | Резчик стекла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Напальчники резиновые | до износа |
|  | | | |
| 129. | Сверловщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Напальчники резиновые | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 130. | Склейщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 131. | Спекальщик кювет | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 132. | Фрезеровщик оптических деталей | При выполнении работ по обработке крупногабаритных деталей: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 1 |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 133. | Центрировщик оптических деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 2 |
|  | | | |
| 134. | Чистильщик оптики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | | | |
| 135. | Шлифовщик оптических деталей | При выполнении работ по грубой шлифовке: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | При выполнении работ по мелкой шлифовке дополнительно: |  |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 136. | Юстировщик оптических приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | | | |
| 3. Общие профессии | | | |
|  | | | |
| 137. | Кладовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Рукавицы комбинированные | 4 пары |
|  | При выполнении работ по отпуску металла и древесины дополнительно: |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | При выполнении работ по отпуску горючих и смазочных материалов дополнительно: |  |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | При выполнении работ по отпуску кислот, щелочек и других химикатов на складе: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки кислотощелочестойкие | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных воздействий температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | | | |
| 138. | Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 139. | Мастер; старший мастер; начальник участка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | При занятости на горячих участках работ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | | | |
| 140. | Подсобный рабочий; грузчик; транспортировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Плащ для защиты от воды | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от воды | 1 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Перчатки защитные | 12 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При выполнении работ по перевозке кислот, щелочей и других химикатов дополнительно: |  |
|  | Сапоги резиновые | дежурные |
|  | Перчатки кислотощелочестойкие | дежурные |
|  | Фартук кислотостойкий | дежурный |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 141. | Распределитель работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | | | |
| 142. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работ по упаковке листового стекла: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Брюки для защиты от режущих воздействий | 2 |
|  | Рукавицы брезентовые | 4 пары |
|  | При выполнении работ по укладке изделий дополнительно: |  |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | | | |
| XII. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ (ПКМ) И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ | | | |
|  | | | |
| 143. | Аппаратчик обжига | При занятости на обжиге изделий из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 144. | Аппаратчик полимеризации | При занятости на полимеризации изделий из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 145. | Аппаратчик приготовления связующих | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  | Нарукавники прорезиненные | 6 на 1 год |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 146. | Аппаратчик пропитки | При занятости в основном производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Рубашка хлопчатобумажная | 1 |
|  | или |  |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 1 |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 147. | Заготовщик химических полуфабрикатов | При занятости в основном производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Каскетка | 1 |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с кислотами дополнительно: |  |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук из полимерных материалов | 2 |
|  | Перчатки резиновые | 4 пары |
|  | Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 148. | Изготовитель пластмассовой аппаратуры | При занятости на изготовлении конструкций из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Нарукавники брезентовые | 2 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 149. | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой; каландровщик; сборщик изделий из стеклопластиков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 1 |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При наружных работах дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 150. | Комплектовщик | При занятости на комплектовке изделий из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 151. | Контролер качества продукции и технологического процесса; контролёр производства стекловолокна и стеклопластиков | При занятости на контроле производства ПКМ и изделий из них: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические |  |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 152. | Лаборант по физико-механическим испытаниям | При занятости на испытаниях изделий из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Рубашка хлопчатобумажная | 1 |
|  | или |  |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 1 |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 153. | Лаборант химического анализа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 154. | Изготовитель трафаретов, шкал и плат; маркировщик; помощник мастера; сновальщик; ткач; укладчик-упаковщик; швея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 155. | Мастер; старший мастер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | | | |
| 156. | Обработчик изделий из пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 157. | Оператор установок изготовления сотовых пакетов; сборщик-клейщик конструкций (из сотовых наполнителей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью |  |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 158. | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 159. | Прессовщик изделий из пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Костюм из пыленепроницаемой ткани | до износа |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Нарукавники | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 160. | Подсобный рабочий; транспортировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Фартук брезентовый | 2 |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | | | |
| 161. | Резчик заготовок и изделий из пластических масс; резчик пеноблоков | При занятости на резке и раскрое изделий из ПКМ и пенополиуретана: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 162. | Специалисты и руководители всех наименований | При занятости в лабораториях на испытаниях изделий из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 1 |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При занятости в лабораториях при проведении химического анализа: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 163. | Слесарь механосборочных работ; токарь; фрезеровщик | При занятости в основном производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 164. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | | | |
| 165. | Уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | | | |
| 166. | Формовщик стеклопластиковых изделий | При занятости на формировании изделий из ПКМ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки антистатические | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 167. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара на 2,5 года |
|  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | | | |
| XIII. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ | | | |
|  | | | |
| 168. | Изготовитель трафаретов, шкал и плат; оператор прецизионной фотолитографии; фотолаборант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Фартук защитный с нагрудником | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 169. | Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| XIV. АВИАПРИБОРОСТОЕНИЕ. СБОРКА ПРИБОРОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ | | | |
|  | | | |
| 170. | Заливщик компаундами; окрасчик приборов и деталей; рисовальщик эмалями | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный с нагрудником |  |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 171. | Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов; испытатель деталей и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 172. | Комплектовщик; комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов; кладовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей |  |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 173. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ; мастер контрольный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей |  |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 174. | Мастер; старший мастер; мастер участка; начальник участка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 175. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуру и приборов; слесарь-сборщик авиационных приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | | | |
| 176. | Начальник производства; начальник цеха; заместитель начальника производства; заместитель начальника цеха; начальник лаборатории (испытаний) | При работе непосредственно на производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 177. | Наладчик технологического оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 178. | Начальник бюро; инженер-технолог | При работе непосредственно на производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 179. | Оператор станков с программным управлением; наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; наладчик автоматов и полуавтоматов; станочники всех наименований: токарь, фрезеровщик, токарь-расточник, шлифовщик, токарь-полуавтоматчик, зуборезчик, резьбошлифовщик, строгальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно: |  |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | При постоянной работе на обработке деталей (изделий) из магниевого сплава: |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 180. | Распределитель работ; диспетчер; старший диспетчер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей |  |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 181. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей |  |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | При занятости на испытании изделий и агрегатов при низких температурах в камерах холода дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | 1 на 3 года |
|  | Шапка-ушанка меховая | 1 на 4 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | 1 пара на 4 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 182. | Слесарь-электромонтажник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | | | |
| 183. | Уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | или |  |
|  | Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Туфли антистатические | 1 |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | | | |
| XV. ПРОЧИЕ ПРОФЕССИИ | | | |
|  | | | |
| 184. | Аппаратчик | При выполнении работ в производстве кремнийорганических соединений: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | | | |
| 185. | Варщик селена | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 186. | Гальваник; корректировщик ванн | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук из полимерных материалов | 1 |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 187. | Герметизаторщик | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное | 1 комплект |
|  | Белье нательное утепленное | 2 на 4 года |
|  | или |  |
|  | Термобелье | 2 на 4 года |
|  | Головной убор летний из тканей с антистатической нитью | 1 |
|  | Ботинки антистатическое | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | Носки хлопчатобумажные | 2 пары |
|  | Термоноски | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 2 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (маска или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 188. | Глазуровщик электрокерамических изделий | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | | | |
| 189. | Дробильщик-размольщик | При выполнении работ по размолке селена: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 2 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 190. | Изготовитель тензорезисторов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные | 1 |
|  | Перчатки защитные | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 191. | Инженер-лаборант; лаборант химического анализа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с растворами кислот, щелочей и нефтепродуктами дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов | 1 |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
|  | Перчатки анатомические | до износа |
|  | | | |
| 192. | Инженер по охране окружающей среды | При работе непосредственно на производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | | | |
| 193. | Клеевар | При выполнении работ по приготовлению казеинового клея: |  |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 2 |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по приготовлению клея ВИАМ-БЗ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 194. | Консервировщик оборудования и металлоизделий | Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 2 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | | | |
| 195. | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | При занятости на испытании инжекторных подогревателей: |  |
|  | Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | При приёмке работ по обработке и изготовлению деталей: |  |
|  | Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утеплённый | по поясам |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском | по поясам |
|  | Перчатки утеплённые | 1 пара |
|  | | | |
| 196. | Контролер станочных и слесарных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | | | |
| 197. | Контролер работ по металлопокрытиям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | При работе непосредственно на ваннах дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов | 1 |
|  | | | |
| 198. | Контролер по термообработке | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | | | |
| 199. | Литейщик на машинах для литья под давлением | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 200. | Мастер контрольный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | | | |
| 201. | Машинист компрессорных установок | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) или изолирующее (противогаз) | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском | по поясам |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 пары на 1 год |
|  | Перчатки утепленные | 2 |
|  | Подшлемник утепленный | 1 |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 202. | Машинист просеивающих установок | При выполнении работ по просеиванию медных, свинцовых и других порошков: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 203. | Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла; модельщик аэрогидродинамических моделей из металла; макетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с грузоподъёмными механизмами дополнительно: |  |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | | | |
| 204. | Монтажник тензорезисторов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные | 1 |
|  | Перчатки защитные | 2 пары |
|  | | | |
| 205. | Начальник производства; начальник цеха; начальник комплекса; начальник отдела; заместитель начальника производства; заместитель начальника цеха; заместитель начальника комплекса; заместитель начальника отдела | При работе непосредственно на производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | | | |
| 206. | Начальник лаборатории | При работе непосредственно на производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Туфли кожаные | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | | | |
| 207. | Намазчик деталей | При выполнении работ по намазке селеном: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 208. | Обжигальщик материалов | При выполнении работ по обжигу металлокерамических изделий: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 209. | Обрубщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | Рукавицы комбинированные | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 210. | Опиловщик фасонных отливок; чистильщик металла отливок, изделий и деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Фартук из хлопчатобумажных тканей | 1 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе внутри камер дополнительно: |  |
|  | Костюм из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | Рукавицы комбинированные | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Шлем защитный с пелериной | до износа |
|  | | | |
| 211. | Освинцевальик | При выполнении работ по освинцеванию стволов ружей: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | | | |
| 212. | Пескослепщик | При занятости на работах с фенольным клеем и песочной пылью: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 |
|  | Фартук защитный | 2 на год |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 213. | Плавильщик металла и сплавов | При выполнении работ по плавке свинца: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 214. | Полировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по полировке лопастей авиационных винтов: |  |
|  | Комбинезон из пыленепроницаемой ткани | 1 |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При выполнении работ по полировке деревянных частей оружия дополнительно: |  |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 215. | Правильщик вручную | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 216. | Прессовщик электрокерамических изделий из порошковых масс | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 217. | Пропитчик; пропитчик электротехнических изделий | При выполнении работ в спецпроизводстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 2 |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки защитные | 2 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 218. | Протяжчик | При выполнении работ по нарезке стволов: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий и | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | | | |
| 219. | Руководитель службы охраны труда; специалист службы охраны труда | При работе непосредственно на производстве: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 1 на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные | 1 пара |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор) | до износа |
|  | Каска защитная | дежурная |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 4 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 220. | Рабочий; слесарь-сборщик изделий из органического стекла | При выполнении работ по склеиванию деталей клеем на дихлорэтане: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Перчатки защитные | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Нарукавники для защиты от режущих воздействий | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ с применением клея ВИАМ-БЗ: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | При выполнении работ по полировке деревянных частей оружия: |  |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | | | |
| 221. | Сборщик-клейщик конструкций (ТЗИ); обойщик | При проведении работ по установке (обивке) теплозащитной изоляции (ТЗИ) на авиационной технике в аэродромных условиях: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | При выполнении работ с применением стеклоткани, стекловаты и клёв дополнительно: |  |
|  | Фартук прорезиненный | 2 на 2 года |
|  | Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
|  | Перчатки хлопчатобумажные | до износа |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утеплённый | по поясам |
|  | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском | по поясам |
|  | Перчатки утеплённые | 2 пары |
|  | | | |
| 222. | Сборщик-клепальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 1 |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При работе в стапеле, внутри летательных аппаратов дополнительно: |  |
|  | Каскетка | 1 |
|  | При работе с герметиком, бензином, растворителями дополнительно: |  |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | по поясам |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | 6 пар |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 223. | Слесарь-инструментальщик | При занятости на работах в аэродромных условиях на стендовых испытаниях: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | При занятости на работах по изготовлению, обработке и ремонту свинцово-цинковых штампов: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | или |  |
|  | Щиток защитный | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 224. | Слесарь-испытатель | При занятости на монтаже и испытании катапульт на открытом воздухе: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 1 |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | При занятости на испытании авиационных радиаторов гидравлическим способом дополнительно: |  |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые | 6 пар |
|  | При занятости на испытании масленки сжатым воздухом дополнительно: |  |
|  | Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 пары |
|  | При занятости на испытании инжекторных подогревателей дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | При занятости на статических и динамических испытаниях самолетов и вертолетов: |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | При проведении испытаний на кинематических стендах (ресурсные испытания) в том числе в аэродромных условиях: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Каскетка | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 |
|  | Галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утепленный | 1 |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 225. | Слесарь механосборочных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | При выполнении работ по запрессовке свинцовых изделий: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | При выполнении работ по сборке накатников и заправке их специальными жидкостями: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При выполнении работ по монтажу башенных установок вне завода: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 226. | Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов | При занятости на обработке деталей из титана в горячем состоянии: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Каскетка | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При занятости на выколоточных молотах дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 227. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Туфли антистатические | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки антистатические | 1 пара |
|  | | | |
| 228. | Слесарь по ремонту технологических установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Рукавицы комбинированные | до износа |
|  | или |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | | | |
| 229. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | или |  |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ в производстве кремнийорганических соединений: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | дежурные |
|  | При выполнении работ по ремонту бензосмесительных установок: |  |
|  | Комбинезон из огнестойких материалов | 1 |
|  | или |  |
|  | Костюм из огнестойких материалов | 1 |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | 2 пары |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | дежурный |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 230. | Слесарь-сборщик летательных аппаратов | При занятости на работах по наладке, доводке и ремонту авиационной техники (сборка узлов, агрегатов) на заводах: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При занятости на работах по наладке, доводке и ремонту авиационной техники в аэродромных условиях, в том числе при проведении стендовых испытаний агрегатов и систем: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Каскетка | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При занятости в цехах на монтаже и испытании гидросистем самолетов с применением бензина, керосина и масел: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Футболка хлопчатобумажная | 2 |
|  | Головной убор летний | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 на 2 года |
|  | Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел | 1 |
|  | Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки защитные | 6 пар |
|  | Средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При демонтаже мягких топливных баков дополнительно: |  |
|  | Костюм химической защиты | дежурный |
|  | или |  |
|  | Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным покрытием | до износа |
|  | Наколенники | 2 пары |
|  | Каска защитная | дежурная |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | до износа |
|  | При монтаже мягких топливных баков дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Бахилы из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Бахилы защитные из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Головной убор из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Головной убор защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа |
|  | Наколенники | 2 пары |
|  | Каска защитная | дежурная |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз) | до износа |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | Головной убор утеплённый | по поясам |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | по поясам |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | по поясам |
|  | При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
|  | Перчатки виброзащитные | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 231. | Смазчик | При выполнении работ по смазке готовых изделий: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Перчатки защитные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | Каска защитная | до износа |
|  | Подшлемник | до износа |
|  | При выполнении работ по смазке лент эмульсией: |  |
|  | Фартук прорезиненный | 1 |
|  | Перчатки защитные | 4 пары |
|  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | 1 на 2,5 года |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 на 2,5 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 232. | Специалист | При занятости на испытании авиационной техники в натурных трубах и препараторских: |  |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем | 1 на 2 года |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
|  | Зимой дополнительно: |  |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | 1 пара на 2 года |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 пара на 2 года |
|  | При занятости на испытании изделий при низких температурах в камерах холода: |  |
|  | Куртка для защиты от пониженных температур на меховом утеплителе | 1 на 4 года |
|  | Брюки для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 1 на 2 года |
|  | Сапоги валяные с резиновым низом | 1 пара на 2 года |
|  | или |  |
|  | Сапоги кожаные на натуральном меху | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки кожаные на меховой подкладке | 1 пара на 3 года |
|  | Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 233. | Станочник широкого профиля | При выполнении работ по обработке графита: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Каска защитная | дежурная |
|  | Подшлемник | дежурный |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 234. | Формовщик по выплавляемым моделям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | или |  |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | Рукавицы брезентовые | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 235. | Формовщик ручной формовки | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла | 1 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Рукавицы брезентовые | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 236. | Чистильщик | При выполнении работ по чистке стволов после оксидирования и стрельбы: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | При выполнении работ по очистке тары из-под герметика: |  |
|  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|  | Перчатки защитные | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ по чистке промышленной вентиляции технологических установок: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) | до износа |
|  | При выполнении работ на высоте дополнительно: |  |
|  | Страховочная привязь | дежурная |
|  | | | |
| 237. | Штамповщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 2 года |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При выполнении работ на гидроштамповке дополнительно: |  |
|  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | Фартук защитный с нагрудником | 1 |
|  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  | При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: |  |
|  | Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА | до износа |
|  | | | |
| 238. | Юстировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | или |  |
|  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей | 2 на 2 года |
|  | Полуботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук защитный | 1 |
|  | | | |

*Примечания к настоящим Нормам:*

1. В тех случаях, когда в соответствии с настоящими Нормами предусматривается возможность выбора того или иного средства индивидуальной защиты (например, «брюки для защиты от пониженных температур» или «полукомбинезон для защиты от пониженных температур»), решение по выбору средства индивидуальной защиты принимает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

2. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются:

каска защитная – 1 шт. на 2 года;

подшлемник под каску – 1 шт. со сроком носки «до износа» (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:

костюм для защиты от пониженных температур или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от пониженных температур – по поясам;

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или сапоги валяные с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла – по поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) – 1 шт. со сроком носки «до износа»;

шапка ушанка или головной убор утепленный – 1 шт. на 2 года;

белье нательное утепленное – 2 комплекта на 1 год;

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами – 3 пары на 1 год.

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком носки «до износа»;

г) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная привязь со сроком носки «до износа»;

д) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском – 1 пара на 1 год;

е) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды – 1 шт. на 2 года.

3. Допускается производить замену: головного убора летнего на каскетку; шапки-ушанки на головной убор утепленный; головного убора утепленного на шапку трикотажную полушерстяную; футболки на рубашку хлопчатобумажную; костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей на комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей; костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей на костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью; костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей на костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; халата для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей на халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью; халата для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей на халат от общих производственных загрязнений и механических воздействий; свитера полушерстяного на свитер хлопчатобумажный или на джемпер полушерстяной, или на джемпер хлопчатобумажный; белья нательного хлопчатобумажного на белье шелковое; белья нательного хлопчатобумажного на белье вискозное; брюк для защиты от пониженных температур на полукомбинезон для защиты от пониженных температур и наоборот; ботинок кожаных с защитным подноском на маслобензостойкой подошве на полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве; ботинок кожаных на полуботинки кожаные; ботинок антистатических на ботинки кожаные на кожаной подошве; ботинок антистатических на ботинки кожаные на подошве из антистатического материала; сапог на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве на ботинки кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве. Сроки носки каждого изделия остаются без изменения. Замена производится по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

4. Работникам, которым предусмотрена бесплатная выдача унтов меховых, дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки – 3 года.

5. Работникам, которым предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском на маслобензостойкой подошве, допускается выдавать дополнительно полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве; в этом случае сроки носки каждого изделия увеличиваются на 60 % относительно срока носки ботинок кожаных с защитным подноском на маслобензостойкой подошве.

6. Всем работникам при выполнении работы на территории аэродрома (вертодрома), а также при передвижении пешком по территории аэродрома (вертодрома) в случае отсутствия у них специальной сигнальной одежды повышенной видимости выдаются жилеты сигнальные повышенной видимости 2 класса защиты со сроком носки «до износа».

7. Всем работникам, которым настоящими нормами не предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты органов слуха, при работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА выдаются наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА на срок «до износа», но не более чем на 5 лет, или шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА на срок «до износа», но не более чем на 6 лет. Конкретные сроки пользования наушниками противошумными и шумозащищенными гарнитурами устанавливаются на основании результатов специальной оценки условий труда.

8. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

9. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.

10. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

11. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года.

12. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

13. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный «до износа», не должен превышать 1 года.

14. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

15. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим поясам согласно прилагаемому перечню:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам  (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от пониженных температур | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от пониженных температур | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 4 | Брюки для защиты от пониженных температур | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 5 | Костюм для защиты от пониженных температур со съёмным утеплителем | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 8 | Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 10 | Сапоги кожаные на натуральном меху | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 11 | Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 12 | Сапоги валяные с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 13 | Шапка-ушанка | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 14 | Подшлемник утеплённый | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 15 | Головной убор утеплённый | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |